***Klicni center***


Vstavi tloris (call centre.dwg) in ustvari prostor

Določite vidne naloge in lokacije in preverite kakšno osvetljenost morate zagotoviti. Izberite svetilke in jih vstavite. Izvedite tudi vse potrebne izračune.

Ideje za svetilke:

- Intra Minus S: <https://www.intra-lighting.com/family-child?family=MinusS>

- Ledluks Ilo D/I (<http://www.ledluks.com/products/ilo-2/> )?





Namig:

<https://evo.support-en.dial.de/support/solutions/articles/9000115442-visual-task-areas>

<https://evo.support-en.dial.de/support/solutions/articles/9000121058-guideline-for-workplaces-asr-a3-4>

<https://evo.support-en.dial.de/support/solutions/articles/9000115446-areas-of-activity>

<https://www.fagerhult.com/knowledge-hub/EN-12464-1/Principles-for-the-working-area/>

| **Illuminance in  the working area** | **Illuminance within the  immediate surroundings** | **Illuminance within the peripheral surroundings in relation to the immediate surroundings** |
| --- | --- | --- |
| ≥ 750 | 500 | 1/3 |
| 500 | 300 | 1/3 |
| 300 | 200 | 1/3 |
| 200 | 150 | 1/3 |
| 150 | Eworking area | 1/3 |
| 100 | Eworking area | 1/3 |
| ≤ 50 | Eworking area | 1/3 |